**세팅 가이드라인**

TONS-F4

1. 클 : 192.168.1.120

서 : 192.168.2.60 ~ 63

<제품도>

5

1

2

3

4

1. 클 : 192.168.1.130

서 : 192.168.2.70 ~ 73

1. 클 : 192.168.1.140

서 : 192.168.2.80 ~ 83

TONS-F4L

1. 클 : 192.168.1.150

서 : 192.168.2.90 ~ 93

1. 클 : 192.168.1.110

서 : 192.168.2.50 ~ 53

본 제품은 왼쪽 클라이언트, 오른쪽 서버로 구성된 제품으로 외부망은 클라이언트 쪽으로, 내부망은 서버쪽으로 연결해서 세팅을 진행합니다.

[TONS – F4 , F4L 실행방법]

PC IP 세팅 : 192.168.1.100 & 192.168.2.100

카메라 IP 세팅 : 192.168.1.26 (세팅되어있음)

작동방법 - 웹브라우저에서 192.168.2.60/0 입력하여 진행 ( ÚIE 11버전 지원 X )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **주요자재목록** | | | |
|  |
| 번호 | 품명 | 수량 | 비고 |  |
| 1 | TONS-F4 | 1 |  |  |
| 2 | TONS-F4L | 1 |  |  |
| 3 | Bullet Cam(보안용카메라) | 1 | DH-IPC-HFW1220SN |  |
| 4 | 아답터 | 1 | AC 220V |  |
| 5 | 아답터 | 1 | DC 12V |  |
| 6 | SFP | 10 | RJ45용 |  |
| 7 | 랜선 | 2 |  |  |

참고사항 ------

락키에 라이센스 번호

1 : 102117 GLV 20 00004

2 : 102117 GLV 20 00005

3 : 102117 GLV 20 00006

4 : 102117 GLV 20 00007

5 : 102117 GLV 20 00008